**Настройка принтера печати этикеток**


После подключения к ПК с ОС Window’s принтер чаще всего определяется как **«поддержка USB» или подобное USB подключение.**

**Для нормальной работы принтера необходимо правильно переустановить его.**


Пакет драйверов к принтеру расположен на нашем сайте на странице товара – 2017 Label Printer Driver.zip (см. приложенные к товару файлы) - <http://spb90.ru/catalog/printery_shtrikh_kodov/dr_360b_usb_printer_etiketok/>

Из архива устанавливается программа – **Seagull Driver Visard**


Выбираем – Установить драйверы принтера (шаг 1)




При установке драйвера, надо выбирать способ подключения "Другое" (шаг 2)




Далее выбрать техническое наименование принтера - TSC-TDD-245 (шаг 3)




Выбрать порт подключения USB0001 если это первый принтер на компьютере. Если не первый принтер, то USB0002. Если с первого раза не получится, можно выбрать методом подбора.




Следующий шаг можно нажать просто «Далее»



Последний экран – информационный. Нажимаем «готово»



Установка принтера завершена



Всё, принтер установлен и готов к использованию. Теперь его можно увидеть в списке принтеров. На принтер можно отправлять информацию как на любой другой. Но для корректной работы по печати этикеток требуется специальная программа, **например Bartender.**

